1/1

Afspærring af hovedledninger for centralvarme og varmt brugsvand i varmecentralen

Afspærring af hovedledninger for centralvarme frem og retur samt varmt brugsvand og cirkulation foretages i varmecentralen.

For husene fra og med nr. 1 til og med nr.47

Er ventilerne placeret under loftet over varmtvandsbeholderne mod venstre.

Ikke synligt ventilhåndtag sidder på oversiden af ventilen

For husene fra og med nr. 49 til og med nr.57

Er ventilerne placeret under loftet over koldtvandsmåleren.

For husene fra og med nr. 61 til og med nr.91

Er ventilerne placeret under loftet over ekspansionsbeholderen mod venstre.

Ikke synligt ventilhåndtag sidder på oversiden af ventilen

September2016 Ebbe Madsen